一、设备要求

1.空调类别：基站专用空调（柜机）；

2.应用场景：非家用，用于我校无人值守基站、中小型机房，设备需24小时不间断运行；

3.数量：1台；

4.功率：5匹或以上；

5.外机电源：380v，50Hz；

6.制冷量：12kw或以上；

7.售后服务：保修3年或以上。

**费用须一次性全包死，包括运输、安装（包括安装所需材料及人工，如铜管、支架、线缆等）、调试、税费等所有可能发生的一切费用。供货商/集成商须提供符合现行国家标准和厂方标准的、全新的、合格的、配件齐全完好的正品。**

二、其他要求

1.调整原有2台空调外机及1台内机位置，更替原有内外机管线，安装外机壁挂支架等，外墙管线须做金属线槽保护；

2.清洗现有空调内机滤网等；

3.原有墙眼、新开墙眼须用胶泥密封。